ALLEGATO  1: OFFERTA TECNICA LOTTO N. 3
N.B.: NEL REDIGERE L’OFFERTA SI DEVONO BARRARE GLI SPAZI CHE RESTANO VUOTI; SI PREGA INOLTRE DI FAR COINCIDERE (ALLINEARE) GRAFICAMENTE LE SPECIFICHE D’OFFERTA A QUELLE DI CAPITOLATO PER CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DI GARA UN PIU’ AGEVOLE LAVORO ANCHE IN TERMINI DI COMPARAZIONE TRA LE OFFERTE 

	Spett.le
	A.S.L. N° 2
	O L B I A

PROCEDURA APERTA – APPALTO: FORNITURA, PER LOTTI, DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE ( RM TC RX) CON RELATIVI LAVORI DI POSA IN OPERA E COMPLEMENTARI E PRESTAZIONI ACCESSORIE, CON OPZIONE DI ESTENSIONE RELATIVA AL LOTTO 3

OFFERTA TECNICA LOTTO 3 RX

Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a __________________________________________________ il___________________ in qualità di (specificare se legale rappresentante, procuratore speciale ecc) ________________________
_______________________ della società __________________________________________ con sede in ________________________________ Via/Piazza_________________________ ___________________________________________ P.IVA ___________________________ 

(RIPETERE SE NECESSARIO, AD ESEMPIO RTI  NON COSTITUITO)
Presenta la seguente offerta tecnica relativa al lotto 3 - RX

1. REDIGERE UNA SINTETICA RELAZIONE, liberamente redatta, inerente l’appalto nel suo complesso, fornendo anche ogni dettaglio dell’offerta per il quale non sia stato espressamente previsto un apposito spazio nel seguito del presente allegato o nell’allegato tecnico 2 
Si rammenta quanto segue:
-	la relazione complessiva deve descrivere la proposta progettuale, con riferimenti sommari e di estrema sintesi a tutte le obbligazioni incluse in appalto, indicando quali siano ad avviso dell’offerente i risultati complessivi conseguibili dall’accettazione dell’offerta.
-	per quanto attiene i lavori – descritti nel dettaglio dopo l’apparecchiatura -  si dovrà fare espresso riferimento alle eventuali variazioni rispetto alle previsioni del progetto preliminare di ristrutturazione e completamento allegato al capitolato speciale.
-	 il progetto potrà essere corredato dai depliant illustrativi e da ogni altro documento ritenuto utile dall’offerente ai fini informativi. 

APPARECCHIATURA RX E RELATIVI ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE DI CSA
NB: Alcuni riferimenti possono essere ripetuti per facilitare la commissione in fase di valutazione comparativa delle offerte.	SPECIFICHE DELL’OFFERTA 
(fornire un’accurata descrizione delle caratteristiche dell’apparecchiatura rispetto alle specifiche, preferibilmente al massimo livello di approfondimento tecnico)	
INDICAZIONE DEL COSTRUTTORE E DENOMINAZIONE DEL MODELLO OFFERTO 		

1.	Sistema radiografico

Stativo con braccio rotante imperniato su carrello scorrevole in senso verticale, previsto per supportare una cuffia rx contrapposta ad un potter a griglia mobile e DFF variabile motorizzata.

Movimenti verticali bilanciati a contrappeso, frenatura elettromagnetica, collimatore manuale con timer elettronico e centratore laser.

Barella radiotrasparente

Il sistema radiografico dovrà avere le seguenti caratteristiche:
•	Ampie corse dei movimenti e possibilità di effettuare esami in ortostasi con distanza minima di  almeno 100 cm .
•	Possibilità di eseguire esami su barella radiotrasparente. 
•	Possibilità di eseguire esami degli arti inferiori sotto carico.

Con il sistema radiografico si dovranno eseguire esami radiografici standard quali:
•	Esami del torace con distanza focale di almeno 180 cm. su pazienti in posizione eretta o seduti.
•	Esami dello scheletro con distanza focale di 110 cm. con paziente in posizione eretta (dagli arti  inferiori sotto carico sino alla colonna cervicale e al cranio)
•	Esami delle piccole articolazioni con arto a contatto del bucky.
•	Esami radiografici con paziente disteso su barella radiotrasparente 

2.	Complesso radiogeno

Complesso radiogeno ad anodo rotante a 9000 rpm

Macchine focali non superiori a 0.6/1.3 mm.

Elevata capacità termica dell’anodo non inferiore a 400 Khu.

3.	Tavolo di comando e generatore per complesso radiogeno

Generatore a raggi X ad alta frequenza  65 kw 

Regolazione kV fino a 150

Tempi di esposizione estremamente brevi 

Starter per tubi RX  a 9000 giri

Scheda elettronica  per controllo automatico dell’esposizione

Software di autodiagnosi 

Elevata accuratezza e riproducibilità dei parametri radiografici

Protezione automatica del carico termico del tubo radiogeno 

Programmatore automatico con capacità di memorizzare i parametri degli esami 

4.	Misuratore di dose

La diagnostica dovrà essere fornita completa di dispositivo per la misurazione della dose erogata al paziente.

		

Il progetto relativo all’apparecchiatura dovrà essere completato da relazioni inerenti:

•	il piano completo di addestramento del personale (tempi espressi in ore di formazione effettiva), specificando tutti i dettagli richiesti dall’art. 14 del CSA

•	l’elenco dei consumabili necessari per il funzionamento dell’apparecchiatura, specificando, per ciascuno di essi, se trattasi di consumabili che debbono essere necessariamente prodotti dal produttore dell’apparecchiatura o su sua licenza o autorizzazione o se trattasi di consumabili prodotti anche da ditte terze e liberamente acquisibili sul mercato

LAVORI

Redigere a livello di esecutivo il progetto dei lavori, contenente tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio di tutte le autorizzazioni ed approvazioni.
Sono richiesti:
-	la relazione descrittiva dell’opera, specificando i criteri utilizzati per le scelte progettuali, le caratteristiche dei materiali edili ed impiantistici prescelti e delle finiture, con la puntuale descrizione delle opere e degli impianti da realizzare (si veda a livello di dettagli la descrizione delle varie componenti in progetto preliminare)
-	le tavole grafiche generali (architettoniche e impiantistiche) nelle scale sufficienti a mettere in rilievo i particolari rilevanti, descrittive delle caratteristiche delle opere architettoniche e impiantistiche;
-	I calcoli preliminari delle quantità delle strutture e degli impianti.

Luogo e data______________________________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

	_______________________________________________

Ripetere ove l’offerta debba essere sottoscritta da più offerenti