Title: ALLEGATO PARTE TECNICA 1: OFFERTA TECNICA
Author: marina
Last saved by: Azidna Sanitaria Locale Olbia

ALLEGATO  1: OFFERTA TECNICA LOTTO N. 3
N.B.: NEL REDIGERE L’OFFERTA SI DEVONO BARRARE GLI SPAZI CHE RESTANO VUOTI; SI PREGA INOLTRE DI FAR COINCIDERE (ALLINEARE) GRAFICAMENTE LE SPECIFICHE D’OFFERTA A QUELLE DI CAPITOLATO PER CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DI GARA UN PIU’ AGEVOLE LAVORO ANCHE IN TERMINI DI COMPARAZIONE TRA LE OFFERTE 

	Spett.le
	A.S.L. N° 2
	O L B I A

PROCEDURA APERTA - CENTRI DIALISI: APPALTO DI TIPOLOGIA “SERVICE”, SUDDIVISO IN 19 LOTTI, COMPRENDENTE LA FORNITURA DI BENI, L’EROGAZIONE DI SERVIZI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI 

OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a __________________________________________________ il___________________ in qualità di (specificare se legale rappresentante, procuratore speciale ecc) ________________________
_______________________ della società __________________________________________ con sede in ________________________________ Via/Piazza_________________________ ___________________________________________ P.IVA ___________________________ 

(RIPETERE SE NECESSARIO, AD ESEMPIO RTI  NON COSTITUITO)
Presenta la seguente offerta tecnica 

LOTTO N°3: 
TRATTAMENTI EXTRACORPOREI CONTINUI 

SPECIFICHE TECNICHE 
NB: Alcune domande possono essere ripetute per facilitare la commissione in fase di valutazione comparativa delle offerte

SPECIFICHE DELL’OFFERTA

| Barrare la voce che interessa | Note e informazioni che il concorrente ritenesse utile indicare
LOTTO N°3: TRATTAMENTI EXTRACORPOREI CONTINUI
Requisiti minimi
MEMBRANE FILTRANTI CAPILLARI rif. lotto 3- a)
1 | filtro con membrana sintetica molto biocompatibile in polisulfone o similari? | SI                   NO |
2 | coefficiente di U.F.: >20 ml/min mmHg ? | SI                   NO |
3 | marchio 'CE'? | SI                   NO |
4 | superfici, almeno due metrature, comprese tra 0,3 m^2 ca. e 2,0 m^2 ca.? | SI                   NO |
Requisiti preferenziali |

a

Sterilizzazione ad ossido di etilene? Indicare se :
a) a vapore;
a)a raggi gamma.

SI                   NO

b | ampiezza della gamma di superfici dializzanti , oltre il minimo richiesto | SI                   NO |
c | maggior validità del prodotto | Indicare periodo di validità del prodotto: |

d

Bibliografia?

SI                   NO
(indicare)

CARTUCCE rif. lotto 3 -c)
Requisiti minimi
1 | Cartuccia in carbone attivo per emoperfusione extracorporea, per la rimozione di endotossine, da utilizzare nella terapia della sepsi, monouso sterile? | SI                   NO |
2 | Cartuccia in fibra sintetica legata alla Polimixina B per emoperfusione extracorporea, per la rimozione di endotossine, da utilizzare nella terapia della sepsi, monouso, sterile? | SI                   NO |
MEMBRANE FILTRANTI PER PLASMAFERESI rif.  3 - b)
1 | Filtro con membrana sintetica molto biocompatibile in polisulfone o similari? | SI                   NO |
2 | Massimo flusso di scambio: 20% del flusso ematico | SI                   NO |
3 | Volume massimo di riempimento ematico: 70 ml | SI                   NO |
4 | sterilizzazione non ad ossido di etilene | SI                   NO |
Requisiti preferenziali |
a | sterilizzazione a vapore / raggi gamma | Indicare tipo di sterilizzazione: |
b | maggior validità del prodotto | Indicare periodo di validità del prodotto: |
c | Bibliografia? | SI                   NO |
SOLUZIONI : |
RIF. 3 -a )- b) - c)-
Requisiti minimi
1 | Soluzioni di reinfusione con tampone bicarbonato e/o lattato a doppio scomparto? | SI                   NO |
2 | Varie formulazioni secondo esigenze utilizzatori? | SI                   NO |
Requisiti preferenziali
a | Sterilizzazione  a vapore? | SI                   NO |
b | Maneggevolezza e minor ingombro | Indicare dimensioni |
LINEE:
RIF. 3 -a )- b) - c)-
Requisiti minimi
1 | Perfetta compatibilità con l'apparecchiatura dialitica ? | SI                   NO |
2 | Materiale a bassa cessione di ftalati e con caratteristiche  di biocompatibilità? | SI                   NO |
3 | Arteriose, venose, venose monoago e per reinfusione? | SI                   NO |
4 | Set eparina incorporato? | SI                   NO |
5 | Tubo anti-kinking? | SI                   NO |
7 | Marchio 'CE'? | SI                   NO |
Requisiti preferenziali
a | La sterilizzazione è  ad ossido di etilene? | SI                   NO |
b | assenza di ftalati? | SI                   NO |
c | compatibilità  dichiarata dalla ditta produttrice della apparecchiatura? | SI                   NO |
rif. lotto 3 - d)

APPARECCHIATURE

Specificare marca e modello delle apparecchiature offerte:
apparecchiatura_______________________;
marca_______________________________;
modello______________________________;
(ripetere se necessario)

Requisiti minimi
1 | Dotazione di almeno n°4 pompe ( flusso ematico, infusione pre-diluizione, infusione post-diluizione ed effluente) ed almeno  n°2 bilance di precisione? | SI                   NO |
2 | "priming" automatico? | SI                   NO |
3 | Batteria di emergenza o altro sistema per il mantenimento dei dati? | SI                   NO |
4 | Sistema di rilevamento istantaneo e preciso della presenza di bolle d'aria nel circuito ematico? | SI                   NO |
5 | Sistema di rilevamento delle perdite ematiche? | SI                   NO |
6 | Presenza di riscaldatore | SI                   NO |
7 | Pompa a siringa incorporata, per eparina e facilmente adattabile a vari tipi di siringhe; | SI                   NO |
8 | Gestione delle linee in kit pre-assemblato? | SI                   NO |
Requisiti preferenziali |
a | Presenza di n°4 bilance di precisione? | SI                   NO |
b | Presenza di n°2 riscaldatori integrati: per l'infusato e per il dialisato? | SI                   NO |
c | Presenza di batteria di Back-up anche per il mantenimento in funzione della pompa-sangue? | SI                   NO |
d | Possibilità di Emofiltrazione Veno-Venosa ad alti Volumi (CVVH-HV)? | SI                   NO |
e | Guida in linea che illustri le procedure durante tutte le fasi operative? | SI                   NO |
f | Possibilità di pre e post diluizione contemporanea? | SI                   NO |
g | Possibilità di ago singolo? | SI                   NO |
h | Schermo a colori e grafica nitida? | SI                   NO |
i | "Help" in linea? | SI                   NO |
l | Riduzione sui tempi massimi di soluzione del guasto tecnico? | SI                   NO |

SPAZIO A DISPOSIZIONE DELL’OFFERENTE PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI, DATI TECNICI 
ECC.

| | SI ALLEGANO AL PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI: (SPECIFICARE QUALI)

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si accetta la seguente clausola sui pagamenti “In ipotesi di inosservanza del termine di pagamento, fino alla data di effettivo pagamento sono dovuti gli interessi al saggio legale ai sensi dell’art. 1284 del c.c., in deroga a quanto previsto dall’art. 5 del d. Lgs n. 231/2002 e dall’art. 16, comma 3, 2° periodo, della L. R. n. 3/2003”?
                     
SI                               NO

Il termine di pagamento che si intende proporre è di ______________giorni (minimo 30)

La riduzione di tempo proposta rispetto al termine per la stipulazione del contratto di cui all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto è di giorni____________(max. 10 giorni).