Title: ALLEGATO PARTE TECNICA 1: OFFERTA TECNICA
Author: marina
Last saved by: Azidna Sanitaria Locale Olbia

ALLEGATO  1: OFFERTA TECNICA LOTTO N. 2
N.B.: NEL REDIGERE L’OFFERTA SI DEVONO BARRARE GLI SPAZI CHE RESTANO VUOTI; SI PREGA INOLTRE DI FAR COINCIDERE (ALLINEARE) GRAFICAMENTE LE SPECIFICHE D’OFFERTA A QUELLE DI CAPITOLATO PER CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DI GARA UN PIU’ AGEVOLE LAVORO ANCHE IN TERMINI DI COMPARAZIONE TRA LE OFFERTE 

	Spett.le
	A.S.L. N° 2
	O L B I A

PROCEDURA APERTA - CENTRI DIALISI: APPALTO DI TIPOLOGIA “SERVICE”, SUDDIVISO IN 19 LOTTI, COMPRENDENTE LA FORNITURA DI BENI, L’EROGAZIONE DI SERVIZI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI 

OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a __________________________________________________ il___________________ in qualità di (specificare se legale rappresentante, procuratore speciale ecc) ________________________
_______________________ della società __________________________________________ con sede in ________________________________ Via/Piazza_________________________ ___________________________________________ P.IVA ___________________________ 

(RIPETERE SE NECESSARIO, AD ESEMPIO RTI  NON COSTITUITO)
Presenta la seguente offerta tecnica 

                                                                                LOTTO N°2:

EMOFILTRAZIONE CON REINFUSIONE ENDOGENA E CON PRE-POST DILUIZIONE

Specifiche tecniche
NB: Alcune domande possono essere ripetute per facilitare la commissione in fase di valutazione comparativa delle offerte

SPECIFICHE DELL’OFFERTA

| Barrare la voce che interessa | Note e informazioni che il concorrente ritenesse utile indicare

MEMBRANE FILTRANTI CAPILLARI:
RIF. 2 A

Requisiti minimi
1 | doppio filtro con membrana sintetica ? | SI                   NO |
2 | infusione endogena ? | SI                   NO |
4 | marchio 'CE'? | SI                   NO |

5

materiale sintetico: Poliammide e/o PMMA e/o Polisulfone o similari?

SI                   NO
(indicare)

6

Sterilizzazione ad ossido di etilene? 
Indicare se:
a)	a vapore 
b)	o in alternativa a raggi gamma ?

SI                   NO

7 | superfici complessive: da  2,1 a 2,6 m^2 ca. con almeno n°tre metrature diverse | SI                   NO |
Requisiti preferenziali
con QB 300 ml/min e riferito ad una superficie  complessiva di 2,40 m^2 ca.

a

clearance della vit.B12 > 180 ml/min?

SI                   NO
(indicare)

b

clearance dei fosfati > 220 ml/min?

SI                   NO
(indicare)

c | sterilizzazione a vapore? | SI                   NO |

d

ampiezza della gamma di superfici dializzanti , oltre il minimo richiesto?

SI                   NO
(indicare)

e

bibliografia

SI                   NO
(indicare)

RIF.2-b)
Requisiti minimi

1

clearance urea: >220 ml/min con QB=300 ml e riferita alla media di tutte le superfici?

SI                   NO
(indicare)

2

con coefficiente di U.F. >10 <o =20 ml/h x mmHg (con QB 300 ml/min e riferito  alla media di tutte le superfici)?

SI                   NO
(indicare)

3

marchio 'CE'?

SI                   NO
(indicare)

4

materiale sintetico?

SI                   NO
(indicare)

5

Sterilizzazione ad ossido di etilene?Indicare se:
a)	a vapore 
b)	od in alternativa a raggi gamma

SI                   NO

6

superfici: da 1,2 m^2 ca. a 2,2 m^2 ca.?

SI                   NO
(indicare)

Requisiti preferenziali |
a | sterilizzazione a vapore? | SI                   NO |
b | ampiezza della gamma di superfici dializzanti , oltre il minimo richiesto? | SI                   NO |

c

Bibliografia?

SI                   NO
(indicare)

RIF.2-c)
Requisiti minimi

2

con coefficiente di U.F. >60 ml/h x mmHg

SI                   NO
(indicare)

3 | marchio 'CE'? | SI                   NO |

4

materiale sintetico?

SI                   NO
(indicare)

5

Sterilizzazione  ad ossido di etilene?
Indicare se:
a)	a vapore;
b)	 od in alternativa raggi gamma.

SI                    NO

Requisiti preferenziali
a | sterilizzazione a vapore? | SI                   NO |
b | ampiezza della gamma di superfici dializzanti? | SI                   NO |
c | Bibliografia? | SI                   NO |
SOLUZIONI PER EMODIALISI:
RIF.2-a), 2-b) E  2-c)
Requisiti minimi
1 | Concentrazione finale stabile? | SI                   NO |

2

Contenitori: cartuccia + sacca o cartuccia + cartuccia?

SI                   NO
(indicare)

3

La soluzione basica è prodotta da polveri ultrapure con produzione di dialisato basico apirogeno e sterile?
 la soluzione acida è prodotta da liquidi concentrati sterili o polveri?

SI                   NO

SI	 NO

4 | Marchio 'CE' per i contenitori? | SI	           NO |
5 | Perfetta compatibilità con l'apparecchiatura dialitica, con tempi di dialisi fino a cinque ore? | SI	           NO |
6 | Varie formulazioni secondo esigenze degli utilizzatori, comprese quelle "senza acetato" ? | SI	           NO |
Requisiti preferenziali
a | Universalità di raccordo dei concentrati sulle diverse apparecchiature? | SI	           NO |

b

Maneggevolezza e minor ingombro

Indicare:
peso_________________;
misure_______________;

LINEE:
RIF. 2-a), 2-b) e 2-c) |
Requisiti minimi
1 | Perfetta compatibilità con l'apparecchiatura dialitica ? | SI	 NO |
2 | Materiale a bassa cessione di ftalati e con caratteristiche  di biocompatibilità? | SI	 NO |
3 | Arteriose, venose, venose monoago e per reinfusione? | SI	 NO |
4 | Set eparina incorporato? | SI	 NO |
5 | Tubo anti-kinking ? | SI	 NO |
6 | Sterilizzazione ad ossido di etilene? | SI	 NO |
7 | Marchio 'CE' | SI	 NO |
Requisiti preferenziali |
a | assenza di ftalati? | SI	 NO |
b | compatibilità  dichiarata dalla ditta produttrice della apparecchiatura? | SI	 NO |
APPARECCHIATURE DIALITICHE, DISINFETTANTI/DISINCROSTANTI ED ASSISTENZA TECNICA
RIF-2 -D)

Requisiti minimi

Specificare marca e modello delle apparecchiature offerte:
apparecchiatura_______________________;
marca_______________________________;
modello______________________________;
(ripetere se necessario)

1 | Batteria di emergenza o altro sistema per il mantenimento dei dati? | SI	 NO |
2 | Cicli automatici di lavaggio e disinfezione? | SI	 NO |
3 | Circuito idraulico in "single-pass" senza possibilità di ricircolo del liquido di dialisi? | SI	 NO |
4 | Controllo e visualizzazione dei seguenti parametri: pressione arteriosa e venosa, conducibilità, temperatura liquido di dialisi? | SI	 NO |
5 | Copertura assicurativa "full-risk"? | SI	 NO |
6 | Dotazione di ago singolo con doppia pompa ematica? | SI	 NO |
7 | Emodialisi con UF sequenziale o isolata? | SI	 NO |
8 | Gestione della bicarbonato dialisi "senza acetato"? | SI	 NO |
9 | Marchiatura "CE" | SI	 NO |
10 | Pompa a siringa incorporata, per eparina e facilmente adattabile a vari tipi di siringhe? | SI	 NO |
11 | Possibilità di collegamento a computer per scaricare in automatico i dati del paziente e del rene artificiale? | SI	 NO |
12 | Possibilità di controllo e modifica e/o programmazione della conducibilità separate tra sodio e bicarbonato? | SI	 NO |
13 | Possibilità di facile e versatile passaggio dalla dialisi bi-ago alla mono-ago e viceversa? | SI	 NO |
14 | Possibilità di utilizzo dei concentrati in polvere o liquidi? | SI	 NO |
15 | Programmazione oraria  UF , modificabile in corso di trattamento? | SI	 NO |

16

QB: 0-400 ml/min ca.?

SI	 NO
(indicare)

17

QD: 350-700 ml/min ca.?

SI	 NO
(indicare)

18 | Reggifiltro per ogni apparecchiatura e per ogni geometria di filtro utilizzato? | SI	 NO |
19 | Segnalazione di flussi in retrofiltrazione? | SI	 NO |
20 | Sistema di rilevamento delle perdite ematiche? | SI	 NO |
21 | Sistema di rilevamento istantaneo e preciso della presenza di bolle d'aria nel circuito ematico? | SI	 NO |
22 | Sistema d'ultrafiltrazione del dialisato? | SI	 NO |
23 | Sistema incorporato o aggiuntivo di controllo programmabile della pressione arteriosa non invasiva e della frequenza cardiaca? | SI	 NO |
24 | Sistema nuovo di fabbrica e polifunzionale? | SI	 NO |
25 | Disinfettante/disincrostante con marchio CE? | SI	 NO |
26 | Disinfettante/disincrostante di uso facile, sicuro e tollerato dal personale addetto? | SI	 NO |
27 | Disinfettante/disincrostante in confezionamento a norma del D.Lgs. 626/1994? | SI	 NO |
28 | Disinfettante/disincrostante perfettamente compatibile con l'appparecchiatura? | SI	 NO |
Requisiti preferenziali
a | Facilità di utilizzo ed adattamento al contesto operativo secondo le tecniche dell'U.O.? | SI	 NO
b | Sicurezza di una dialisi pulita ( es. maggior numero di filtri macchina )? | SI	 NO |
c | Possibilità di effettuare metodiche convettive e convettive/diffusive anche in maniera sequenziale? | SI	 NO |
d | Possibilità di metodiche aggiuntive oltre quelle richieste? | SI	 NO |
e | Presenza di un biosensore non invasivo per la determinazione dell' efficienza dialitica (comprensivo del materiale di consumo senza oneri a carico dell'Azienda)? | SI	 NO |
f | priming automatico? | SI	 NO |
g | Presenza di un riscaldatore dei fluidi di infusione? | SI	 NO |
h | Gestione dell'U.F. con modalità TMP control? | SI	 NO |
i | Possibilità di sterilizzazione chimica o termica centralizzata                  ( possibilità di collegamento all'anello di distribuzione dell'impianto "trattamento acqua")? | SI	 NO |
j | Profilo del Sodio, dell’U.F.e del bicarbonato programmabile e memorizzabile? | SI	 NO |
k | Profilo del Potassio programmabile e memorizzabile? | SI	 NO |
l | Possibilità di variazioni minime del flusso dialisi durante il trattamento? | SI	 NO |
m | Possibilità di disinfezione termica? | SI	 NO |
n | Monitoraggio del volume ematico con adeguamento in tempo reale della conducibilità e del calo peso orario in funzione della prescrizione impostata? | SI	 NO |
o | Fornitura di un programma informatico per la previsione del bicarbonato da infondere in relazione alla bicarbonatemia pre dialitica del paziente? | SI	 NO |
p | Disinfezione chimica con controllo del pH della soluzione dializzante? | SI	 NO |
q | Timer automatico con avviso di cambio "filtro macchina"? | SI	 NO |
r | Sistema carta paziente che consenta il set-up automatico del rene artificiale all'avvio della seduta? | SI	 NO |

s

Possibilità di gestione di concentrati cartuccia + cartuccia e sacca di elettroliti?

SI	 NO
(indicare)

t

Minor ingombro e peso.

Indicare:
 misure________________; 
 peso_________________;

u

Minor tempo di presenza dell'operatore

Indicare tempo necessario di presenza dell’operatore:
_______________________;

v | Maggior numero di tipi di disinfettanti/disincrostanti compatibili | Indicare il numero di tipi di disinfettanti/disincrostanti compatibili: |

SPAZIO A DISPOSIZIONE DELL’OFFERENTE PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI, DATI TECNICI 
ECC.

| | SI ALLEGANO AL PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI: (SPECIFICARE QUALI)

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si accetta la seguente clausola sui pagamenti “In ipotesi di inosservanza del termine di pagamento, fino alla data di effettivo pagamento sono dovuti gli interessi al saggio legale ai sensi dell’art. 1284 del c.c., in deroga a quanto previsto dall’art. 5 del d. Lgs n. 231/2002 e dall’art. 16, comma 3, 2° periodo, della L. R. n. 3/2003”?
                     
SI                               NO

Il termine di pagamento che si intende proporre è di ______________giorni (minimo 30)

La riduzione di tempo proposta rispetto al termine per la stipulazione del contratto di cui all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto è di giorni____________(max. 10 giorni).